附件3

造林绿化技术要求

（一）树种选择。造林树种以樟子松、刺槐、榆树、侧柏、山桃、山杏、沙枣、酸枣、沙冬青、柽柳、柠条等树种为主，草种以沙打旺为主。

（二）苗木标准。按照设计要求，优先选用林木良种壮苗，生长健壮、顶芽饱满、根系发达、无检疫性有害生物和机械损伤的，通过检疫检查有“三证一签”的合格苗木，尽量选用本地苗木，就近起苗、调运、种植。

（三）整地方式。根据实际地形，采取穴状整地和鱼鳞坑整地的方式。乔木整地规格为80×80×80cm、灌木整地规格为30×30×30cm。

（四）栽植密度。乔木林栽植密度3×3m、乔灌混交林栽植密度4×4m、乔木混交林栽植密度3×4m、灌草混交林栽植密度1×3m、柠条灌木林栽植密度2×3m、酸枣灌木林栽植密度3×3m。

（五）苗木运输。严把起苗运苗关，细致起苗，尽量使根系完整，茎、芽不受损伤。做到随起苗、随蘸泥浆、随分级捆好，避免风吹日晒，使苗木始终保持湿润状态。及时运输，运输中要用篷布或草帘将苗木盖好保湿运输，运至造林地点后及时假植或泡水24小时后定植。

（六）栽植要求。栽植前树坑先灌水后定植苗木，做到一提二踏三培土，使苗木根舒干直，株行对齐。栽植后立即再灌透水，然后扶正踏实。榆树、刺槐等造林苗木要剪除侧枝，截干高度根据不同树种、不同规格具体确定，同一地段截干高度要一致。五里坡地区栽植的树木还需树坑覆膜，采取特殊保护措施，以保证树木成活。

（七）补植原则。对于林隙面积较大、缺株较多的林地进行补植，符合地块大于20m²可进行补植，小于20m²不补植的原则。补植密度应以林分初始设计密度为准，所选树种为作业小班内目标树种，补植点应配置在林窗、林中缺株处。补植作业时不能损害林分中原有树木，同时尽可能减少对土壤的扰动，补植成活率应达到85%以上。

（八）修枝要求。修枝时段为每年秋季树木落叶后到次年春季萌发前。该时期为树木休眠期，养分供给基本停止，树体水分蒸腾下降，修枝后水分和养分消耗量少，不会对树木生长产生较大影响。另外，该时期为森林病虫害低发期，修枝可以有效避免森林病虫害的感染和蔓延。

（九）抚育管护。责任单位对栽植后的树木加强管护，栽后及时对乔木进行刷红涂白（刷红高度为1.2米），及时进行扶正、培土、踩实，适时灌水施肥、松土除草、整形修枝。及时补植死亡缺株树木，确保当年成活率达到95%以上，两年保存率达到100%。造林3年内，乔木林每年灌水5—6次，灌木林每年灌水3次，病虫害防治1次，做好秋冬季鼠兔害、牲畜啃食防治和缺苗的补植工作，每年对树干涂白一次，进行松土除草、修枝打杈。